|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST VEILIGHEIDSSET WERKEN ONDER SPANNING |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten**  | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op alle arbeidsmiddelen behorende bij de set (gegraveerd, sticker en/of met viltstift geschreven)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding op helm van fabrikant, type, serienummer, CE-markering, 1000 Volt-symbool en productiedatum (zie binnenkant klep van helm)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Helm niet ouder dan 4 jaar na productiedatum
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Helm niet gebarsten of stuk eruit
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Helm niet vet/vuil
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding op gelaatsscherm van fabrikant, type, serienummer, CE-markering (als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd), 1000 Volt-symbool en VDE-GS-teken voor bescherming tegen vlambogen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gelaatsscherm niet gebarsten en goed op hoofd te klemmen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gelaatsscherm goed door heen te kijken (niet te veel krassen of wazig beeld)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gelaatsscherm niet vet/vuil
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding op rubberen handschoen van fabrikant, type, serienummer, CE-markering (als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd) en tevens 1000 Volt-symbool
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Rubberen handschoen niet lek (testen door op te blazen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Rubberen handschoen niet vet/vuil
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding op isoleermat van fabrikant, type, serienummer, CE-markering (als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd), 1000 Volt-symbool en productiedatum (zie onderkant mat)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isoleermat niet ingescheurd c.q. te veel haarscheurtjes of grote stukken eraf
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isoleermat niet vet/vuil
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding op mespatroontrekker van fabrikant, type, serienummer CE-markering (als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd) en 1000 Volt-symbool
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Mespatroontrekker niet gescheurd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Mespatroontrekker niet vet/vuil
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|  |  |  |