|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST AFKORTZAAG** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **NEN 3140** |
|  | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | Weerstand beschermingsleidingIsolatieweerstandstestVerschilstroomFunctionele test |       Ω      Ω      mA | [ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK |
| **VISUELE KEURING** |
| **Controlepunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Onderhoudsvoorschriften aanwezig (staan mogelijk in gebruikershandleiding)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Onderhoudslogboek aanwezig en bijgehouden
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van elektrische beschermingsklasse
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van max. zaagdiameter
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van toerental
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Hangt bij het arbeidsmiddel een instructiekaart met daarop o.a. de veiligheidsregels m.b.t. het arbeidsmiddel.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Noodstopvoorziening aanwezig op de machine
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Functioneert automatische afslag
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aan-/uitschakelaar in "aan-stand" niet te blokkeren, functioneert nulspanningsbeveiliging, of valt vasthoudbediening terug in nulstand na wegvallen van spanning (1 van de 3)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen sprake van ernstige vonkvorming in motor (koolborstels of rotor/collector kunnen versleten zijn!) en tekenen van te hoge temperaturen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Beveiligingen van arbeidsmiddel op juiste waarde en/of juist ingesteld (m.b.t. temperatuur, stroom, spanning)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Energievoorziening af te koppelen m.b.v. stekker
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen aanraking van spanningsvoerende delen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isolatie van netsnoer en eventuele andere kabels niet beschadigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Invoer netsnoer in arbeidsmiddel en stekker oké (incl. trekontlasting)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Constructie arbeidsmiddel deugdelijk (geen barsten, breuken, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Uitwendige onderdelen deugdelijk bevestigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Fundering en verankering deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Borging materiaalklem deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Beschermkap aanwezig die van bovenkant tot en met de onderkant van de klemschijven van het zaagblad reikt
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aanslag zo geplaatst dat zaagblad in uitgangspositie geheel achter de aanslag is
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Is onderhelft van zaagblad in uitgangspositie afschermt om aanraking te voorkomen.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Zagen alleen mogelijk door zaagas langs zijn geleiding te verplaatsen. Afkorten en verstekzagen is toegestaan; schulpen (= in lengterichting doorzagen) is niet toegestaan.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gaat zaag automatisch naar uitgangspositie als deze in een naar voren getrokken stand wordt losgelaten
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Tafelblad zo groot dat zaagblad zich altijd boven tafelblad bevindt
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Werkt vloeistofpomp voor smering van zaag
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vloeistofreservoir deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Slangen, leidingen, koppelingen deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Functioneert aftap
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Filter nog goed
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet opgesteld nabij explosie- en/of brandgevaarlijke stoffen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel in voldoende verlichte omgeving
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Voldoende vrije werkruimte rondom het arbeidsmiddel (de grootte van deze ruimte is ook afhankelijk van de materialen die bewerkt worden)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|       |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |