|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST generator/aggregaat |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | | | |
| **Merk en type arbeidsmiddel** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **NEN 3140** | | | | | | | |
|  | | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | | | | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | | Weerstand beschermingsleiding  Isolatieweerstandstest  Functionele test | Ω        Ω | | | | NOK  OK  NOK  OK  NOK  OK |
| **VISUELE KEURING** | | | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | | **Bevinding** | |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Onderhoudsvoorschriften aanwezig (staan mogelijk in gebruikershandleiding) | | | | | n.v.t. | NOK  OK | |
| 1. Onderhoudslogboek aanwezig en bijgehouden | | | | | n.v.t. | NOK  OK | |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer, bouwjaar en gewicht | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd | | | | | n.v.t. | NOK  OK | |
| 1. Vermelding toelaatbare KVA | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Vermelding van elektrische beschermingsklasse | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Vermelding van Lwa-geluidsdrukniveau | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Vermelding voltage (spanning) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Vermelding soort brandstof | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Stickers met waarschuwingen en/of signaleringstekens aangebracht (o.a. spanningsgevaar) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Blauwe stickers op arbeidsmiddel m.b.t. de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoor) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Hangt bij het arbeidsmiddel een instructiekaart met daarop o.a. de veiligheidsregels m.b.t. het arbeidsmiddel. | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Noodstopvoorziening aanwezig op de machine | | | | | n.v.t. | NOK  OK | |
| 1. Geen sprake van ernstige vonkvorming in motor (koolborstels of rotor/collector kunnen versleten zijn!) en tekenen van te hoge temperaturen | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Meters (spanning en stroom) functioneren | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Aardlekschakelaar In ≤ 30 mA aanwezig c.q. functioneert | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Aarding volgens voorschriften | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Beveiligingen van arbeidsmiddel juiste waarde en/of juist ingesteld (m.b.t. temperatuur, stroom, spanning) | | | | | n.v.t. | NOK  OK | |
| 1. Wandcontactdozen stevig gemonteerd, niet gebarsten en minimaal IP54 | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Invoer snoeren/kabels in wandcontactdozen oké (incl. trekontlasting) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Isolatie van snoeren/kabels niet beschadigd | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Bescherming aanwezig tegen aanraking van spanningsvoerende delen | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Aandrijfriem en riemschijven | | | | | n.v.t. | NOK  OK | |
| 1. Bescherming aanwezig tegen draaiende delen | | | | | n.v.t. | NOK  OK | |
| 1. Constructie arbeidsmiddel deugdelijk (geen barsten, breuken en vervormingen, lassen oké, etc.) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Uitwendige onderdelen deugdelijk bevestigd | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Ophang-/hijspunten nog niet ernstig gecorrodeerd c.q. geen scheuren (visueel keuren) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Koelsysteem (water/lucht) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Wielen en assen deugdelijk (i.v.m. omvallen) | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Constructie van ondersteuning | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Rijverlichting en reflectoren | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Werkverlichting | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Banden | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Remfunctie | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Trekkoppeling | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Hulpkoppeling | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Losbreekinrichting | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Accu | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Dynamo | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Massa | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Olieniveau | | | | | n.v.t. | NOK  OK | |
| 1. Brandstof tank | | | | | | NOK  OK | |
| 1. Uitlaat boven op generator gemonteerd (of laag en voldoende afgeschermd) | | | | | | NOK  OK | |
| **Opmerkingen** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | | **Paraaf keurmeester** | | | |
| -  - |  | | |  | | | |