|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | | |
| **Merk en type arbeidsmiddel** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **NEN 3140** | | | | | | |
| **Naam gebruikte meetinstrument** | |  | | | | |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | | Isolatieweerstandstest  Lekstroom via aanraking  Functionele test | Ω        mA | | | NOK  OK  NOK  OK  NOK  OK |
| **VISUELE KEURING** | | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Vermelding van maximaal vermogen in Watt en toerental | | | | | | NOK  OK |
| 1. Blauwe stickers op arbeidsmiddel m.b.t. de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoor, ogen, benen, voeten en handen) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen sprake van ernstige vonkvorming in motor (koolborstels of rotor/collector kunnen versleten zijn!) en tekenen van te hoge temperaturen | | | | | | NOK  OK |
| 1. Functioneert nulspanningsbeveiliging of valt vasthoudbediening terug in nulstand na wegvallen van spanning | | | | | | NOK  OK |
| 1. Stekker aangegoten i.p.v. geschroefd | | | | | | NOK  OK |
| 1. Isolatie van netsnoer en eventuele andere kabels niet beschadigd | | | | | | NOK  OK |
| 1. Invoer netsnoer in arbeidsmiddel oké (incl. trekontlasting) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Noodstopknop | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vergrendelknop werkt goed (mesblokkering) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Gasbeveiliging (stand van gas niet te blokkeren) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Snijbeveiliging van mes (deze zit vanaf het handvat tot ± 20 cm voor het einde van mes) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Handvaten gemaakt van materiaal dat trilling dempt | | | | | | NOK  OK |
| 1. Constructie (o.a. draagbeugel); letten op scheuren en verbindingen | | | | | | NOK  OK |
| 1. Uitwendige onderdelen deugdelijk bevestigd | | | | | | NOK  OK |
| 1. Huis/handgreep in goede staat (geen barsten, breuken, etc.) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Ophanging van motor i.v.m. trilling (antivibratierubbers of veren)) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Oliepeil voor smering aandrijfhuis oké | | | | | | NOK  OK |
| 1. Oliereservoir (kan lek zijn) | | | | | | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | | **Paraaf keurmeester** | | |
|  |  | | |  | | |