|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST TRAP (HOUT)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Beknopte gebruikersaanwijzing op arbeidsmiddel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Werking arbeidsmiddel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Rechtheid stijlen en treden (niet verbogen, vervormd)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Stijlen deugdelijk (o.a. geen scheuren, vervorming, te vet/vuil, zeer beperkte noesten en van "orgeon pine" of een gelijkwaardig houtsoort)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Treden deugdelijk (o.a. geen scheuren, noesten, vervorming, te vet/vuil en van "essenhout" of gelijkwaardig)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Trap mag niet geschilderd zijn (wel met olie of blanke lak behandeld tegen vocht)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Speling van stijlen, treden, bevestigingen, haken, etc.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Trede-stijlverbinding deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bevestigingsmaterialen deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Trapvoeten deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Spreidstandbeveiliging deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Sta-plateau deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Scharnieren deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|                                          |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |