|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST TRAP (HOUT)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | |
| **Merk en type arbeidsmiddel** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **VISUELE KEURING** | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker) | | | | | NOK  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar | | | | | NOK  OK |
| 1. Beknopte gebruikersaanwijzing op arbeidsmiddel | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar | | | | | NOK  OK |
| 1. Werking arbeidsmiddel | | | | | NOK  OK |
| 1. Rechtheid stijlen en treden (niet verbogen, vervormd) | | | | | NOK  OK |
| 1. Stijlen deugdelijk (o.a. geen scheuren, vervorming, te vet/vuil, zeer beperkte noesten en van "orgeon pine" of een gelijkwaardig houtsoort) | | | | | NOK  OK |
| 1. Treden deugdelijk (o.a. geen scheuren, noesten, vervorming, te vet/vuil en van "essenhout" of gelijkwaardig) | | | | | NOK  OK |
| 1. Trap mag niet geschilderd zijn (wel met olie of blanke lak behandeld tegen vocht) | | | | | NOK  OK |
| 1. Speling van stijlen, treden, bevestigingen, haken, etc. | | | | | NOK  OK |
| 1. Trede-stijlverbinding deugdelijk | | | | | NOK  OK |
| 1. Bevestigingsmaterialen deugdelijk | | | | | NOK  OK |
| 1. Trapvoeten deugdelijk | | | | | NOK  OK |
| 1. Spreidstandbeveiliging deugdelijk | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Sta-plateau deugdelijk | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Scharnieren deugdelijk | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | | |
| -  - |  | |  | | |