|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST HOUTVERSNIPPERAAR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| **keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van massa voertuig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Blauwe stickers op arbeidsmiddel m.b.t. de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoor, hoofd en gezicht)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Sticker "Verboden te roken" c.q. brandgevaar op arbeidsmiddel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aanstootbeveiliging
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Nulstandbeveiliging
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Noodstop
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Motorremfunctie
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Constructie (scheuren en verbindingen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Messen goed geborgd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen draaiende, bewegende delen (aandrijving)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen wegvliegend vermalen hout, takken, etc.
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen naar binnen getrokken worden (b.v. beugel)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aftak-as afgeschermd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Ondersteuningsbokken/-poten i.v.m. stabiliteit
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Brandstoftank, brandstofleidingen en tankdop lekken niet
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Oliepeil
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Oliepomp (oliefilter kan verstopt zijn)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Oliereservoir en -slangen (kunnen lek zijn)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Uitlaat zoveel mogelijk afgeschermd (i.v.m. hitte) en hoog geplaatst (i.v.m. uitlaatgassen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Uitlaatdemper oké (i.v.m. te veel geluid)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Banden
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Achterlicht
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Veiligheidsmarkering
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Reflectoren op achterzijde
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|                                          |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |