|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST LADDER (HOUT)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | |
| **Merk en type arbeidsmiddel** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **VISUELE KEURING** | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker) | | | | | NOK  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar | | | | | NOK  OK |
| 1. Beknopte gebruikersaanwijzing op arbeidsmiddel | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar | | | | | NOK  OK |
| 1. Werking arbeidsmiddel (schuift goed, recht tegen muur te zetten) | | | | | NOK  OK |
| 1. Werking uitschuifbegrenzing | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Speling van stijlen, sporten, bevestigingen, haken, etc. | | | | | NOK  OK |
| 1. Rechtheid stijlen en sporten (niet gebogen, vervormd) | | | | | NOK  OK |
| 1. Stijlen deugdelijk (o.a. geen scheuren, vervorming, te vet/vuil, zeer beperkte noesten en van "orgeon pine" of een gelijkwaardige houtsoort) | | | | | NOK  OK |
| 1. Sporten deugdelijk (o.a. geen scheuren, noesten, vervorming, te vet/vuil en van "essenhout" of gelijkwaardig) | | | | | NOK  OK |
| 1. Ladder mag niet geschilderd zijn (wel met olie of blanke lak behandeld tegen vocht) | | | | | NOK  OK |
| 1. Sport-stijlverbinding deugdelijk | | | | | NOK  OK |
| 1. Bevestigingsmaterialen deugdelijk | | | | | NOK  OK |
| 1. Laddervoeten deugdelijk | | | | | NOK  OK |
| 1. Spreidstandbeveiliging deugdelijk | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Opsteek, schuif- en valhaken deugdelijk | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Optreklijn (min. 8 mm) en katrol deugdelijk | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Reformpennen en haken deugdelijk | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | | |
| -  - |  | |  | | |