|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST LUCHTVERHITTER** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |  |
|  |
| **NEN 3140** |
|  | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | Weerstand beschermingsleidingIsolatieweerstandstestVerschilstroomFunctionele test |       Ω      Ω      mA | [ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Onderhoudsvoorschriften aanwezig (staan mogelijk in gebruikershandleiding)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Onderhoudslogboek aanwezig en bijgehouden
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer, bouwjaar en beproevingsdatum
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding GIVEG-keurmerk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van elektrische beschermingsklasse
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding soort brandstof
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aan-/uitschakelaar in "aan-stand" niet te blokkeren, functioneert nulspanningsbeveiliging, of valt vasthoudbediening terug in nulstand na wegvallen van spanning (1 van de 3)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Noodstopvoorziening aanwezig op de machine
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen sprake van ernstige vonkvorming in motor (koolborstels of rotor/collector kunnen versleten zijn!) en tekenen van te hoge temperaturen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Beveiligingen van arbeidsmiddel juiste waarde en/of juist ingesteld (m.b.t. temperatuur, stroom, spanning)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen aanraking van spanningsvoerende delen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen draaiende/bewegende delen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Energievoorziening af te koppelen m.b.v. stekker
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isolatie van netsnoer en eventuele andere kabels niet beschadigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Invoer netsnoer in arbeidsmiddel oké (incl. trekontlasting)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Constructie arbeidsmiddel deugdelijk (geen barsten, breuken, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Uitwendige onderdelen deugdelijk bevestigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Wielen en assen deugdelijk (i.v.m. omvallen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Hijspunten deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vloeistofreservoir deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vloeistofniveau
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Slangen, leidingen, koppelingen deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Uitstroombeveiliging vloeistof
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Filter
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Verstuiver
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Branders, thermostaat, ontsteking en vlambeveiliging
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|  |  |  |