|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST WERKPLAATSCONTAINER** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (kunststof plaatje op deur)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aardlekschakelaar In ≤ 30 mA aanwezig en functioneert
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aarding aanwezig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Elektrische installatie NEN 3140-gekeurd (betreffende keuringsrapport tevens bijvoegen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Machines in container gekeurd (betreffende keuringsrapporten tevens bijvoegen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Voldoende mechanische ventilatie aanwezig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Constructie van container nog voldoende sterk en niet ernstig gecorrodeerd (visueel keuren)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Ophang-/hijspunten van container nog niet ernstig gecorrodeerd c.q. geen scheuren (visueel keuren)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gekeurde brandblusser op beugel aan wand
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. EHBO-verbandtrommel B aanwezig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Voldoende TL-verlichting met slagvaste beschermkappen aanwezig ( m.n. boven werkbank)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Afbakenhekjes (rood/wit) aanwezig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Lekbak aanwezig voor olie en andere milieugevaarlijke stoffen die niet naar bodem mogen lekken
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Opbergrek goed tegen wand geborgd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |