|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST WERKPLAATSCONTAINER** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | |
|  | | | | |
| **VISUELE KEURING** | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (kunststof plaatje op deur) | | | | NOK  OK |
| Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar. | | | | NOK  OK |
| 1. Aardlekschakelaar In ≤ 30 mA aanwezig en functioneert | | | | NOK  OK |
| 1. Aarding aanwezig | | | | NOK  OK |
| 1. Elektrische installatie NEN 3140-gekeurd (betreffende keuringsrapport tevens bijvoegen) | | | | NOK  OK |
| 1. Machines in container gekeurd (betreffende keuringsrapporten tevens bijvoegen) | | | | NOK  OK |
| 1. Voldoende mechanische ventilatie aanwezig | | | | NOK  OK |
| 1. Constructie van container nog voldoende sterk en niet ernstig gecorrodeerd (visueel keuren) | | | | NOK  OK |
| 1. Ophang-/hijspunten van container nog niet ernstig gecorrodeerd c.q. geen scheuren (visueel keuren) | | | | NOK  OK |
| 1. Gekeurde brandblusser op beugel aan wand | | | | NOK  OK |
| 1. EHBO-verbandtrommel B aanwezig | | | | NOK  OK |
| 1. Voldoende TL-verlichting met slagvaste beschermkappen aanwezig ( m.n. boven werkbank) | | | | NOK  OK |
| 1. Afbakenhekjes (rood/wit) aanwezig | | | | NOK  OK |
| 1. Lekbak aanwezig voor olie en andere milieugevaarlijke stoffen die niet naar bodem mogen lekken | | | | NOK  OK |
| 1. Opbergrek goed tegen wand geborgd | | | | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | |
| -  - |  | |  | |