|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **VISUELE CONTROLE** | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | **Bevinding** |
| **Veiligheidshelm** | | | | |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, EN 397, fabrikant, type, fabricagemaand en materiaalcode (PE na 3 jaar vervangen; ABS na 5 jaar en PC na 10 jaar) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen barsten in helm c.q. inwerking van agressieve stoffen (zuren, oplosmiddelen, etc.) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen stickers op helm | | | | | NOK  OK |
| 1. Zweetband nog schoon | | | | | NOK  OK |
| 1. Kinband nog heel | | | n.v.t. | | NOK  OK |
| **Veiligheidsbril** | | | | |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, EN 166, fabrikant en type | | | | | NOK  OK |
| 1. Doorzichtigheid van glazen (niet te veel krassen) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen barsten, gaten in glazen | | | | | NOK  OK |
| **Gehoorbescherming (oorkappen of otoplastieken)** | | | | |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, fabrikant en type | | | | | NOK  OK |
| 1. Otoplastieken c.q. kappen niet vuil | | | | | NOK  OK |
| 1. Schuimrubber van oorkappen niet stuk | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| **Mond- en neusbescherming** | | | | |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, fabrikant en type | | | | | NOK  OK |
| 1. Minimaal P3 | | | | | NOK  OK |
| 1. Masker niet verzadigd met stof/vuil | | | | | NOK  OK |
| 1. Masker sluit nog goed aan op gezicht (elastiekjes niet stuk) | | | | | NOK  OK |
| **Werkkleding** | | | | |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, fabrikant en type | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen losse stukken én niet rafelig | | | | | NOK  OK |
| 1. Goed sluitende rits of knopen | | | | | NOK  OK |
| 1. Kleding niet vettig | | | | | NOK  OK |
| **Veiligheidsschoenen** | | | | |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, EN 345, fabrikant, type en serienummer | | | | | NOK  OK |
| 1. Minimaal S3 | | | | | NOK  OK |
| 1. Staal in neus niet zichtbaar (leer doorgesleten) | | | | | NOK  OK |
| 1. Zool niet gebarsten/gescheurd (staal niet zichtbaar) | | | | | NOK  OK |
| 1. Veters en vetergaten nog heel | | | | | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | | |
|  |  | |  | | |