**Checklist tractoren**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gebruiker** |  |
| Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode |  |
| Plaats |  |
| Telefoon |  |
| Cont. Pers. |  |

**Conform: Arbobesluit H7 (RAM) Wegenverkeerswet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| **INDENTIFICATIE** |  |  |  |
| Typeplaatje aanwezig en leesbaar |  |  |  |
| Waarschuwingen pictogrammen |  |  |  |
| **BEDIENINGSCOMPARTIMENT** |  |  |  |
| Bediening duidelijk en herkenbaar |  |  |  |
| Werking pedalen / hendels / schakelaars |  |  |  |
| Controle lampen intact en herkenbaar |  |  |  |
| Werking differentieelslot |  |  |  |
| Kantel beveiliging kooi/cabine bij vermogen >15kw |  |  |  |
| Contactslot / sleutel uitneembaar |  |  |  |
| Binnenverlichting |  |  |  |
| Stoel voldoende geveerd, instelbaar, goed bevestigd |  |  |  |
| Claxon |  |  |  |
| Zwaailamp (indien aanwezig) |  |  |  |
| Ruiten onbeschadigd en van veiligheidsglas |  |  |  |
| Spiegels, instelbaar, bevestiging en toestand |  |  |  |
| 360 graden vrij zicht |  |  |  |
| Ruitenwissers en sproeiers werking en conditie |  |  |  |
| Ventilatie cabine |  |  |  |
| **HYDRAULISCHE INSTALLATIE** |  |  |  |
| Lekkage |  |  |  |
| Toestand slangen en leidingen |  |  |  |
| Toestand Vaste en snelkoppelingen |  |  |  |
| Cilinders |  |  |  |
| **AFTAK-AS/HEFLATTEN/TOPSTANG** |  |  |  |
| Aftak-as algehele conditie |  |  |  |
| Werking heflatten |  |  |  |
| Verstel inrichting horizontaal en verticaal |  |  |  |
| Speling kogel en pennen |  |  |  |
| Topstang |  |  |  |
| **VERLICHTING** |  |  |  |
| Dimlicht |  |  |  |
| Stadslichten |  |  |  |
| Richting voor zij en achter |  |  |  |
| Gele retroreflectoren (L>6m) |  |  |  |
| Achterlichten |  |  |  |
| Remlichten |  |  |  |
| Rode retroreflectoren |  |  |  |
| Grootlicht |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Opmerkingen:** .........................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Goedgekeurd/afgekeurd

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Merk |  |
| Bouwjaar |  |
| Type |  |
| Serie no. |  |
| Keuringsdatum |  |
| stickernummer |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| **AANDRIJVING** |  |  |  |
| Algehele conditie |  |  |  |
| Motorsteunen |  |  |  |
| Trillingen en onbalans |  |  |  |
| Conditie uitlaat |  |  |  |
| Afscherming uitlaat |  |  |  |
| Vonkenvanger (indien gebruik op VCA locatie) |  |  |  |
| Brandstoftank / leidingen / tankdop |  |  |  |
| **ELEKTRISCHE INSTALLATIE** |  |  |  |
| Accu bevestiging |  |  |  |
| Bedrading / schakelkasten |  |  |  |
| Verlichting / werklampen |  |  |  |
| **EXTERIEUR** |  |  |  |
| Handgrepen |  |  |  |
| Opstap |  |  |  |
| Deursluiting |  |  |  |
| Zwaaihaak |  |  |  |
| **STUREN EN REMMEN** |  |  |  |
| Stuurinrichting werking / conditie / speling max ¼ slag |  |  |  |
| Werking stuurbekrachtiging |  |  |  |
| Velgen toestand |  |  |  |
| Banden toestand |  |  |  |
| Bandenspanning |  |  |  |
| Wielbouten/moeren |  |  |  |
| Parkeerrem met vertraging 1,3m/s² (of helling 18%) |  |  |  |
| Bedrijfsrem met vertraging 2,4 m/s² |  |  |  |
| Rempedalen gekoppeld |  |  |  |
| Rempedalen slipvrij bekleed |  |  |  |
| Remmen minimaal op 1 as |  |  |  |
| Leidingen en reservoirs |  |  |  |
| Remvloeistofniveau |  |  |  |
| **FUNCTIONELE BEPROEVING** |  |  |  |
| Geluidsniveau <80DB |  |  |  |
| **WEGENVERKEERSWET** |  |  |  |
| Afmeting en massa (max 12x2, 6x4 en 500kg p/wiel |  |  |  |
| Achteruitrij-inrichting |  |  |  |
| Bij cabine:2 deuren of 1 deur met nooduitgang |  |  |  |
| L/R/B spiegel Rechter alleen bij gesloten carrosserie |  |  |  |
| Afgeknotte driehoek |  |  |  |
| Bevestigingspunt voor slepen |  |  |  |

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………