|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST BOUWVOEDING (ZWERFKAST) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | | |
| **Merk en type arbeidsmiddel** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **NEN 3140** | | | | | | |
|  | | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | | | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | | Weerstand beschermingsleiding  Isolatieweerstandstest  Aanspreekstroom ALS  Aanspreektijd ALS | Ω        Ω        mA        mS | | | NOK  OK  NOK  OK  NOK  OK  NOK  OK |
| **VISUELE KEURING** | | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. 30 mA Aardlekschakelaar aanwezig | | | | | | NOK  OK |
| 1. Aardlek getest en uitschakeltijd gemeten (< 300 ms.) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Automaten aanwezig en werking oké | | | | | | NOK  OK |
| 1. Noodstopvoorziening aanwezig en werking oké | | | | | | NOK  OK |
| 1. IP waardes aangegeven op contactstoppen | | | | | | NOK  OK |
| 1. Wandcontactstoppen stevig gemonteerd, niet gebarsten en minimaal IP54 (uitwendige invloeden, voorwerpen en water) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Isolatie van kabel/snoer niet beschadigd | | | | | | NOK  OK |
| 1. Invoer van netsnoer in arbeidsmiddel oké (incl. trekontlasting) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Huis (m.n. afdak) in goede staat (geen barsten, breuken, etc.) | | | | | | NOK  OK |
| 1. Metalen ondersteuningsconstructie van bouwvoeding | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd | | | | | | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | | **Paraaf keurmeester** | | |
| -  - |  | | |  | | |