|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST BOUWDROGER** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |  |
| **Elektrische beschermingsklasse van te keuren arbeidsmiddel** | [ ]  **klasse 1**[ ]  **klasse 2** |
|  |
| **NEN 3140** |
|  | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | Weerstand beschermingsleiding(bij klasse 2 n.v.t.)IsolatieweerstandstestVerschilstroomFunctionele test |       Ω      Ω      mA | [ ]  niet oké [ ]  oké[ ]  n.v.t.[ ]  niet oké [ ]  oké[ ]  niet oké [ ]  oké[ ]  niet oké [ ]  oké |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Onderhoudsvoorschriften aanwezig (staan mogelijk in gebruikershandleiding)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Onderhoudslogboek aanwezig en bijgehouden
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Mogelijkheid aanwezig om energievoorziening af te koppelen d.m.v. stekker
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van elektrische beschermingsklasse
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen sprake van ernstige vonkvorming in motor (koolborstels of rotor/collector kunnen versleten zijn!) en tekenen van te hoge temperaturen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Beveiligingen van arbeidsmiddel op juiste waarde en/of juist ingesteld (m.b.t. temperatuur, stroom, spanning)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen aanraking van spanningsvoerende delen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Energievoorziening af te koppelen m.b.v. stekker
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isolatie van netsnoer en eventuele andere kabels niet beschadigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Invoer netsnoer in arbeidsmiddel en stekker oké (incl. trekontlasting)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Constructie arbeidsmiddel deugdelijk (geen barsten, breuken, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Verankering deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen draaiende delen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |