|  |  |
| --- | --- |
| Klant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ID-Nummer |
| Machinemerk:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Type :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Serienummer:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vermogen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Bouwjaar:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Urenstand:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uur | Te hanteren normen:⬜ Richtlijn arbeidsmiddelen (Arbobesluit)⬜ Wegenverkeerswet⬜ NEN 3691-1 **/** NEN-EN 1175  |
| Bijzonderheden / speciale uitrustingsstukken (*alle registratienummers van overige componenten en eventuele visuele kenmerken vermelden.)* |
| **Conclusie:**Bij de inspectie volgens de genoemde normen zijnwel / geen onvolkomenheden geconstateerd* Indien goedgekeurd, sticker aangebracht
* Keuring bijgeschreven in onderhoudslogboek
 | **** **** | Herkeur d.d. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Resultaat: wel / geen onvolkomenhedennaam: par: |
|  Datum inspectie :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Uitgevoerd door (naam) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paraaf inspecteur :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

| **OMSCHRIJVING** |  **Voldoet**ja nee nvt  | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
|  | Identificatie |  |  |
|  | Typeplaat aanwezig / leesbaar en correct | **  ** |  |
|  | Lastdiagram aanwezig / leesbaar en correct | **  ** |  |
|  | CE Markering aanwezig na 1-1-‘95 | **  ** |  |
|  | Waarschuwingsstikkers | **  ** |  |
|  | Bediening |  |  |
|  | Bediening duidelijk en herkenbaar | **  ** |  |
|  | Werking Pedalen en handels knoppen | **  ** |  |
|  | Beveiliging |  |  |
|  | Contactslot | **  ** |  |
|  | Startbeveiliging stoelschakelaar/voetschakelaar | **  ** |  |
|  | Stoel / Veiligheidsgordel  | **  ** |  |
|  | Noodstop | **  ** |  |
|  | Werking massaslot | **  ** |  |
|  | Claxon | **  ** |  |
|  | Zicht |  |  |
|  | Spiegels-ruiten-ruitenwissers | **  ** |  |
|  | Overig |  |  |
|  | Verlichting/werklampen |  |  |
|  | Veiligheidskooi | **  ** |  |
|  | Kabine: 2 deuren of 1 deur met nooduitgang |  |  |
|  | Portiersluiting | **  ** |  |
|  | Verwarming / ventilatie | **  ** |  |
|  | Handgrepen – opstappen – leuningen | **  ** |  |
|  | Hefmast |  |  |
|  | Verbindingen / borgingen / rollen | **  ** |  |
|  | Hef-kettingen max. 2 % rek | **  ** |  |
|  | Werking max.last signalering | **  ** |  |
|  | Afstelling hefinrichting | **  ** |  |
|  | Ballast bevestiging deugdelijk | **  ** |  |
|  | **Vorken** |  |  |
|  | Toestand vorken visueel | **  ** |  |
|  | Slijtage | **  ** | Gem. waarde: % |
|  | Rechtheid / haaksheid vorken |  |  |
|  | Vorkenbord / lastrek | **  ** |  |
|  | Vorkslot / lepelborging | **  ** |  |
|  | Hydraulische installatie  |  |  |
|  | Lekkage | **  ** |  |
|  | Slangbreukventielen | **  ** |  |
|  | Toestand slangen / leidingen / koppelingen / cilinders | **  ** |  |
|  | Aandrijving verbrandingsmotoren |
|  | Werking / toestand / motorsteunen | **  ** |  |
|  | Conditie uitlaat / afscherming | **  ** |  |
|  | Brandstoftank / leidingen / tankdop | **  ** |  |
|  | LPG tank max. 10 jaar na laatste keuringsdatum  | **  ** |  |
|  | Accu bevestiging | **  ** |  |
|  | Bedrading / schakelkasten | **  ** |  |
|  | Elektrische aandrijving |  |  |
|  | Toestand batterij | **  ** |  |
|  | Bevestiging batterij | **  ** |  |
|  | Toestand van stekers, kabels, laders en motoren | **  ** |  |
|  | Sturen |  |  |
|  | Stuurinrichting werking / conditie / speling | **  ** |  |
|  | Banden/Wielen | **  ** |  |
|  | Wielbouten/moeren | **  ** |  |
|  | Remmen |  |  |
|  | Parkeerrem (op helling 16% zowel voor- als achteruit) | **  ** |  |
|  | Bedrijfsrem met vertraging 2,4 m/s2 | **  ** |  |
|  | Leidingen en reservoirs / vloeistofniveau | **  ** |  |
|  | Functionele beproeving |  |  |
|  | Rijproef | **  ** |  |
|  | Remproef | **  ** |  |
|  | Hefsysteem | **  ** |  |
|  | Sturen | **  ** |  |
|  | Geluidsniveau < 80 dB(A) | **  ** |  |
|  | **Wegenverkeerswet** | **  ** |  |
|  | Afmeting en massa (max. 12x2,6x4 en 5000 kg/wiel) | **  ** |  |
|  | Achteruitrij-inrichting (>400 kg) | **  ** |  |
|  | Linker buitenspiegel |  |  |
|  | Rechter buitenspiegel (bij gesloten carrosserie) | **  ** |  |
|  | Uitzicht bestuurder | **  ** |  |
|  | Trottoirspiegel (l> 6m en goederenvervoer) | **  ** |  |
|  | Vergrendeling verstelinrichting zitplaatsen | **  ** |  |
|  | Scherpe delen afgeschermd | **  ** |  |
|  | Dimlichten, stadslichten en richtingaanwijzers voor | **  ** |  |
|  | Zijrichtingaanwijzers en gele retroreflectoren (l>6 m) | **  ** |  |
|  | Achterlichten, remlichten en rode retroreflectoren richtingaanwijzers achter  | **  ** |  |
|  | Koppeling met aanhangwagen | **  ** |  |
|  | Bevestigingspunt voor slepen | **  ** |  |
|  | Afgeknotte driehoek | **  ** |  |
| OPMERKINGEN |