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VOORBEELD: CHECKLIST RUIMTELIJKE NETSTRUCTUREN	   


	
Checklist Draaitoestellen
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Draaitoestellen
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	Het toesteltype (bijvoorbeeld draaimolen, draaiplateau, reuzenschijf, zweefmolen of fietsdraaimolen) is vastgesteld.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De vrije valhoogte bedraagt maximaal 1.000 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	De valruimte bedraagt rondom minimaal 2.000 mm; bij een reuzenschijf minimaal 3.000 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	De snelheid aan de buitenrand bedraagt maximaal 5 m/s, voor zover dit door meting of documentatie moet worden vastgesteld.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	Bij een meedraaiend plateau is de afstand tot de bodem groter dan 400 mm of ligt deze tussen 60 en 110 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Bij een verzonken plateau is de spleet rondom kleiner dan 6 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Het plateau bevat geen gaten of openingen die beknelling of struikelen kunnen veroorzaken.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Bewegende onderdelen, aandrijving en draaipunt zijn voldoende afgeschermd.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	De centrale as is recht, onbeschadigd, goed bevestigd en vertoont geen overmatige slijtage.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	De lagers lopen soepel, maken geen afwijkend geluid en hebben geen overmatige speling.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	Het toestel is stevig verankerd en blijft tijdens gebruik stabiel.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	Er steken geen onderdelen buiten het draaiende plateau uit die bots- of haakgevaar veroorzaken.
	☐
	☐
	☐
	



Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Evenwichtsbalken
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Evenwichtsbalken
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	Het type balk (statisch, draaiend, wiebelend of hangend) is vastgesteld.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De afstand tussen de onderkant van de balk en de bodem bedraagt minimaal 120 mm ter voorkoming van voetbeknelling.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	De bruikbare breedte van de evenwichtsbalk bedraagt minimaal 100 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	De vrije valhoogte is vastgesteld en de opvangzone past bij deze hoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	De valruimte is vrij van harde obstakels, uitstekende funderingen en andere toestellen.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	De balk en ondersteuningen zijn stabiel en vertonen geen breuk, rot, vervorming of losse verbindingen.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Draaiende of wiebelende onderdelen bewegen gecontroleerd en veroorzaken geen knel- of afschuifplaatsen.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Bij een hangende balk zwaarder dan 25 kg bedraagt de maximale uitslag 100 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Bij een hangende balk zwaarder dan 25 kg bedraagt de afstand tot de grond minimaal 400 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	Bij een hangende balk zwaarder dan 25 kg bedraagt de afstand tot ondersteunende palen minimaal 230 mm.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Glijbanen
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Glijbanen
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	De startsectie is minimaal 350 mm lang, vrijwel horizontaal en minimaal even breed als de glijgoot.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	Bij de startsectie zijn voldoende leuningen, handsteunen of balustrades aanwezig en deze zitten stevig vast.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	De glijgoot is nergens steiler dan 60 graden en gemiddeld niet steiler dan 40 graden.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	De glijgootranden zijn minimaal 100 mm hoog bij een valhoogte tot 1.200 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	De glijgootranden zijn minimaal 150 mm hoog bij een valhoogte van 1.200 tot 2.500 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Bij een valhoogte boven 2.500 mm zijn glijgootranden van minimaal 500 mm aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	De uitloop remt de gebruiker geleidelijk en veilig af.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	De uitloophoogte is maximaal 200 mm bij een korte glijbaan en maximaal 350 mm bij een langere glijbaan.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	De valruimte bedraagt minimaal 1.000 mm naast de glijbaan en 2.000 mm achter de uitloop.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	De bodem is ten minste geschikt voor een valhoogte van 1.000 mm en past daarnaast bij de werkelijke vrije valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	Bij start en glijgoot zijn geen koordvangende openingen, naar beneden wijzende V-vormen of uitstekende delen aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	De glijgoot heeft geen scheuren, open naden, scherpe randen, vervormingen of hinderlijke overgangen.
	☐
	☐
	☐
	

	26
	Het glijvlak is voldoende glad, niet overmatig versleten en niet verontreinigd.
	☐
	☐
	☐
	

	27
	Een metalen glijgoot levert onder de aanwezige omstandigheden geen onaanvaardbaar risico door verhitting op.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Kabelbanen
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Kabelbanen
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	De draagkabel bestaat uit verzinkt of roestvast staaldraad en vertoont geen draadbreuk, corrosie, knikken of vervorming.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De kabelspanning is correct en de kabel kan volgens de fabrikant worden nagespannen.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	De loopkat blijft correct op de kabel en is afgeschermd tegen vingerbeknelling.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Het zitje of de greep is onbeschadigd, stevig verbonden en geschikt voor het bedoelde gebruik.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	Bij een zitkabelbaan hangt het belaste zitje minimaal 400 mm boven de grond.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Bij een hangkabelbaan hangt de greep bij het startpunt minimaal 1.500 mm hoog.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Bij een hangkabelbaan bevindt het ophangpunt zich minimaal 2.500 mm hoog.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Bij een hangkabelbaan bevindt de onbelaste greep zich halverwege tussen 2.000 en 3.000 mm hoog.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	De valruimte bedraagt minimaal 2.000 mm aan iedere zijde en 2.000 mm achter de maximale uitzwaai.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	De maximale snelheid bedraagt 7 m/s, voor zover dit door meting of documentatie moet worden vastgesteld.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	De gebruiker wordt aan het begin en einde geleidelijk afgeremd; stoppers en remvoorzieningen functioneren.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	Het zitje of de greep zwaait bij het afremmen niet verder dan 45 graden door.
	☐
	☐
	☐
	

	26
	De baan, palen, funderingen en bevestigingspunten zijn stabiel en vertonen geen ontoelaatbare slijtage.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Klimtoestellen
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Klimtoestellen
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	De vrije valhoogte, gemeten vanaf de hoogste met de voeten bereikbare steun, bedraagt maximaal 3.000 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De opvangzone is afgestemd op de vrije valhoogte en de valruimte is vrij van harde obstakels.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	Sporten, treden, handgrepen en voetsteunen zijn compleet, stevig en niet glad of beschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Touwen, kabels en netten vertonen geen rafeling, draadbreuk, slijtage, losse klemmen of onjuiste spanning.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	De constructie, palen, platforms en funderingen zijn stabiel en niet vervormd of verzakt.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Openingen en overgangen veroorzaken geen beknelling van hoofd, nek, lichaam, vingers of voeten.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Platforms zijn vlak, stroef, onbeschadigd en voorzien van passende valbeveiliging.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Het hoogteverschil tussen twee opeenvolgende platforms bedraagt maximaal 1.000 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Verbindingen van netten, touwen, sporten en dragende delen zijn compleet en geborgd.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	De toegang past bij de beoogde leeftijdsgroep; hoge of risicovolle delen zijn voor jonge kinderen niet te gemakkelijk bereikbaar.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	Een gebruiker kan na het omhoog klimmen ook veilig terugkeren of het toestel verlaten.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
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Checklist Looptonnen
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Looptonnen
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	Naden en aansluitingen van de ton zijn gesloten, vlak en vrij van scherpe randen of grijppunten.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	Lagers en aandrijfdelen zijn afgeschermd zodat vingers, kleding, koordjes en haren niet kunnen worden meegenomen.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	De beloopbare zijkanten zijn gesloten en veroorzaken geen beknelling.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	De vrije valhoogte bedraagt bij voorkeur maximaal 600 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	De ondergrond past bij de werkelijke valhoogte en biedt bij voorkeur minimaal schokdemping voor een valhoogte van 1.000 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	De lagers lopen soepel en hebben geen overmatige speling of afwijkend geluid.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Het loopvlak is stroef genoeg, onbeschadigd en vrij van losse delen of verontreiniging.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	De ton, draagconstructie en zijsteunen zijn voldoende stijf en vervormen niet tijdens gebruik.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Bewegende onderdelen vertonen geen overmatige slijtage, scheuren of losse bevestigingen.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	De constructie is stabiel en de bevestiging aan fundering of ondergrond is deugdelijk.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Schommels
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Schommels
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	Kettingen, kabels of touwen vertonen geen breuk, rafeling, overmatige slijtage, corrosie of vervorming.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De openingen tussen kettingschakels bedragen maximaal 8,6 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	Ophangpunten, lagers, harpsluitingen en verbindingsdelen zijn geborgd en vertonen geen overmatige slijtage of speling.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Zitjes zijn heel, vormvast, goed bevestigd en vrij van scherpe delen.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	Een gewoon schommelzitje hangt in rust minimaal 350 mm boven de grond.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Een bandenzitje hangt in rust minimaal 400 mm boven de grond.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	De afstand tussen zitje en paal voldoet aan: 20% van de ophanglengte + 200 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	De afstand tussen twee zitjes voldoet aan: 20% van de ophanglengte + 300 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Per vak van de schommelconstructie zijn maximaal twee zitjes aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	De vrije valhoogte is bepaald als: afstand zitje tot de grond + de helft van de ophanglengte.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	De valdempende bodem is afgestemd op de berekende valhoogte en loopt voldoende ver door in beide zwaairichtingen.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	De zwaai- en valruimte zijn vrij van obstakels, hekwerken, looproutes en andere toestellen.
	☐
	☐
	☐
	

	26
	Staanders, bovenbalk, verbindingen, funderingen en verankeringen zijn stabiel.
	☐
	☐
	☐
	

	27
	Er is geen onaanvaardbaar botsgevaar tussen gebruikers of met constructiedelen.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Trampolines
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Trampolines
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	Het springdoek is heel, gelijkmatig gespannen en vrij van gaten, rafeling, losse stiksels of sterke slijtage.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	Veren of elastieken zijn compleet, onbeschadigd, gelijkmatig gespannen en deugdelijk bevestigd.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	Het randkussen dekt veren, elastieken en frame volledig af.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Het randkussen is heel, voldoende dik, stevig bevestigd en kan tijdens gebruik niet verschuiven.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	Frame, poten, inbouwrand en verankeringen zijn stabiel en vrij van breuk, roest of vervorming.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	De vrije valhoogte is bepaald uit de hoogte van de trampoline plus de maximale springhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Rondom de trampoline is minimaal 2.500 mm obstakelvrije ruimte aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Boven de trampoline bevinden zich geen takken, touwen, plafonddelen of andere obstakels.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Het springdoek kan tijdens gebruik niet in contact komen met de grond, kuilwand of het frame.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	Kinderen kunnen niet onder een opgestelde trampoline komen; bij een ingegraven trampoline is de onderruimte veilig uitgevoerd.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	De opvangzone en bodemafwerking passen bij de bepaalde valhoogte en gebruiksbeweging.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	Verbindingen, afdekkingen en beschermende onderdelen zijn compleet en kunnen niet zonder gereedschap worden verwijderd.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Watertoestellen
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Watertoestellen
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	Materialen en beschermlagen zijn geschikt voor langdurig contact met water en de aanwezige waterbehandeling.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	Metalen delen vertonen geen scherpe corrosie, putvorming of loslatende beschermlagen.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	Houten en kunststof delen vertonen geen rot, delaminatie, brosheid, scheuren of scherpe beschadigingen.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	De waterdiepte is bekend, passend bij het gebruik en ter plaatse voldoende duidelijk beheerst.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	Het water is voldoende helder om gebruikers, bodem en eventuele obstakels te kunnen zien.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	De bodem onder en rondom het toestel is vlak, vrij van obstakels en passend bij val- en uitglijrisico's.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	De overgang tussen water en land is veilig, herkenbaar en niet onnodig glad of abrupt.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Loop-, klim- en stapvlakken zijn niet overmatig glad en zijn vrij van algen of andere afzetting.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Er zijn geen scherpe randen, gevaarlijke uitstekende delen of beknellingsplaatsen onder of nabij het wateroppervlak.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	De waterkwaliteit wordt volgens het beheerplan gecontroleerd en afwijkingen zijn opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	Passend en continu toezicht is georganiseerd, in het bijzonder voor kinderen zonder zwemdiploma.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	Het toestel en de speelzone zijn goed bereikbaar voor toezicht, redding en hulpverlening.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Wiptoestellen
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Wiptoestellen
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	Het type wiptoestel (wipwap, hobbelwip/veerwip of schuifwip) is vastgesteld.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De valruimte bedraagt minimaal 1.000 mm rondom het toestel en is vrij van obstakels.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	De vrije valhoogte bedraagt maximaal 1.500 mm bij een wipwap.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	De vrije valhoogte bedraagt maximaal 1.000 mm bij een hobbelwip of veerwip.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	De vrije valhoogte bedraagt maximaal 1.500 mm bij een schuifwip.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	De beweging wordt geleidelijk afgeremd; het toestel stopt niet plotseling en slaat niet hard tegen de grond.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	De maximale bewegingshoek bedraagt 20 graden bij een wipwap en 30 graden bij een hobbelwip.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Draaipunt, veer, lagers en bewegende verbindingen zijn afgeschermd en hebben geen overmatige slijtage of speling.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Handgrepen en voetsteunen zitten stevig vast en kunnen niet draaien.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	Bij actuele toestellen hebben handgrepen en voetsteunen een diameter van minimaal 44 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	Uitstekende delen zijn niet langer dan 22 mm en veroorzaken geen haak- of stootgevaar.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	Zitplaatsen, stootdempers, constructie, fundering en verankering zijn heel en stabiel.
	☐
	☐
	☐
	

	26
	De afstand tot de bodem en bewegende delen veroorzaakt geen voet-, been- of vingerbeknelling.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Zandbakken
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Zandbakken
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	Randen, hoeken, zitdelen en verbindingen zijn heel, stabiel en vrij van splinters en scherpe delen.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De zandbak bevat geen glas, metaal, naalden, afval, stenen of andere gevaarlijke voorwerpen.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	Er zijn geen uitwerpselen of andere zichtbare verontreinigingen van dieren aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Het zand bevat geen schimmel, ongewenste plantengroei, sterke geur of andere tekenen van verontreiniging.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	De afdekking, indien aanwezig, is heel, schoon, veilig te gebruiken en veroorzaakt geen verstikkings- of beknellingsgevaar.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Het speelzand is geschikt, schoon, voldoende los en bevat geen scherpe of schadelijke bestanddelen.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	De zanddiepte bedraagt bij voorkeur maximaal 500 mm om zeer diepe instabiele tunnels te beperken.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	De zandbak kan goed afwateren en bevat geen langdurig stilstaand water.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	De controle op uitwerpselen van honden en katten vindt minimaal eenmaal per twee weken plaats en is geregistreerd.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	Wanneer de zandbak niet kan worden afgedekt, is beoordeeld of jaarlijkse vervanging vóór het buitenseizoen nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Geheel omheinde speeltoestellen
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Geheel omheinde speeltoestellen
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	Brandveiligheidsvoorzieningen, materiaalconditie en vluchtroutes zijn volgens het beheer- en ontruimingsplan gecontroleerd.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	Volwassenen kunnen alle delen van het toestel bereiken om een kind te helpen of te evacueren.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	Een evacuatieroute is minimaal 1.300 mm hoog en 900 mm breed.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Bij een toestel voor minder dan twintig kinderen bedraagt de routebreedte minimaal 720 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	De afstand vanaf ieder punt in het toestel tot een uitgang bedraagt maximaal 18 m.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	In- en uitgangen zijn herkenbaar, bereikbaar, niet geblokkeerd en functioneren zoals bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	De vrije valhoogte bedraagt maximaal 2.000 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	De buitenzijde is tot 2.000 mm hoogte zo uitgevoerd dat ongewenst omhoog klimmen wordt tegengegaan.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Toezichthouders hebben voldoende zicht op de speelzones, risicopunten, in- en uitgangen.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	Touwen, netten, zachte delen, bevestigingen en afschermingen zijn heel en deugdelijk bevestigd.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	De dagelijkse controle vóór opening is uitgevoerd en geregistreerd.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	De jaarlijkse uitgebreide inspectie door een deskundige persoon is aantoonbaar uitgevoerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	26
	Toegang voor inspectie, reiniging, onderhoud en hulpverlening blijft mogelijk.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Ballenbaden
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Ballenbaden
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	De bodem vormt een doorlopend vlak en biedt voldoende valdemping.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De laag ballen is maximaal 450 mm diep voor kinderen tot 36 maanden.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	De laag ballen is maximaal 600 mm diep voor oudere kinderen.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	De kunststof ballen hebben een diameter van minimaal 70 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	Zijkanten, hoeken, naden en zachte bekleding zijn heel en veroorzaken geen beknelling of scherpe randen.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	In- en uitgangen zijn vrij, herkenbaar, veilig bereikbaar en niet geblokkeerd.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	De reiniging van ballen, bodem en randen wordt volgens het beheerplan uitgevoerd en geregistreerd.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Kapotte, ingedeukte, gescheurde of sterk vervuilde ballen zijn verwijderd.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Er bevinden zich geen harde voorwerpen, afval of andere obstakels tussen de ballen.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	Bij gebruik als glijbaanuitloop is het ballenbad gescheiden van het gewone speelgedeelte.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	Bij gebruik als glijbaanuitloop is het bad goed zichtbaar vanaf de toezichtplek, maximaal 400 mm diep en minimaal 2.000 mm lang.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	Bij gebruik als glijbaanuitloop is het bad vrij van obstakels en voorzien van een geschikte valdempende bodem.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Vrije-valglijbanen
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Vrije-valglijbanen
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	De startsectie is horizontaal en minimaal 1.000 mm lang.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De startsectie is gescheiden van looproutes en ongewenste kruisingen.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	De startsectie kan worden afgesloten wanneer er geen toezicht aanwezig is.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	De overgangsradius tussen startsectie en steil glijgedeelte bedraagt minimaal 100 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	Aan beide zijden zijn over de vereiste lengte gesloten, voldoende hoge randen aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Bij een hoogte tot 2.000 mm bedraagt de randhoogte minimaal 500 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Bij een hoogte boven 2.000 mm bedraagt de randhoogte minimaal 750 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Het steile glijgedeelte blijft minimaal 15 graden uit de verticale lijn.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	De steile sectie, bocht en horizontale uitloop sluiten glad op elkaar aan en vertonen geen naden of scherpe overgangen.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	De snelheid op de uitloop bedraagt maximaal 5 m/s, voor zover dit door meting of documentatie moet worden vastgesteld.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	De uitloop remt de gebruiker beheerst af en de opvangzone voldoet aan de algemene eisen.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	Wanneer de gebruiker vóór het einde van de uitloop stilstaat, is achter de uitloop minimaal 1.000 mm vrije ruimte aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	26
	De toegang, afsluiting en het toezicht voorkomen gelijktijdig of ongecontroleerd gebruik.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.

[image: Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, Graphics

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]



VOORBEELD: CHECKLIST VRIJE-VALGLIJBANEN   


	


	Checklist Vrije-valglijbanen | Versie augustus 2026
	Pagina 1


Checklist Railbanen en monorails
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Railbanen en monorails
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	De rail is recht of volgens ontwerp gevormd, stevig bevestigd en vrij van scheuren, vervorming, scherpe randen en overmatige slijtage.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De loopkat blijft onder alle gebruiksomstandigheden binnen de rail.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	De loopkat, wielen en aansluitingen veroorzaken geen vingerbeknelling.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Er is maximaal één loopkat per baan aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	Eindstoppers zijn energieabsorberend, deugdelijk bevestigd en niet versleten of beschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	De eindstopper bevindt zich op voldoende afstand van de achterafscheiding.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Zitje of greep is heel en de verbinding met de loopkat is geborgd en niet overmatig versleten.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Het zitje is zo uitgevoerd dat de gebruiker op ieder moment kan afstappen.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Zitjes in de vorm van lussen of hoepels zijn niet aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	De maximale snelheid bedraagt 7 m/s, voor zover dit door meting of documentatie moet worden vastgesteld.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	Aan beide zijden van de baan is minimaal 1.220 mm vrije ruimte aanwezig.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	De opvangzone is vrij van obstakels en de bodem is minimaal geschikt voor een valhoogte van 1.000 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	26
	Palen, ophanging, verbindingen, funderingen en remvoorzieningen zijn stabiel en functioneren correct.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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Checklist Ruimtelijke netstructuren
Voor visuele, functionele of uitgebreide inspecties tijdens de gebruiksfase
	Gebruik: beoordeel ieder punt met G (goed), NG (niet goed) of NVT (niet van toepassing). Leg afwijkingen vast en koppel maatregelen aan het logboek. Deze controlelijst is een praktisch hulpmiddel; fabrikantvoorschriften, het technisch dossier, het beheersplan en toepasselijke wet- en normgeving blijven leidend.


Inspectiegegevens
A. Algemene controlepunten
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	1
	De identificatie, locatie en het toestelnummer komen overeen met het logboek of dossier.
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Eerdere gebreken, reparaties en openstaande maatregelen zijn gecontroleerd en opgevolgd.
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Het toestel staat stabiel; funderingen, verankeringen en dragende delen vertonen geen losstand of verzakking.
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Materialen zijn in goede staat: geen houtrot, splinters, roest, scheuren, brosheid, vervorming of scherpe breukranden.
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Bouten, moeren, schroeven, lassen, lijmverbindingen, scharnieren, kettingen, kabels en touwen zitten deugdelijk vast.
	☐
	☐
	☐
	

	6
	De vrije valhoogte, valruimte, vrije ruimte en minimumruimte passen bij het toestel en zijn vrij van ongewenste obstakels en looproutes.
	☐
	☐
	☐
	

	7
	De opvangzone en bodemafwerking zijn aanwezig, vlak, schoon en voldoende schokdempend voor de vastgestelde valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Leuningen, balustrades, handgrepen en andere valbeveiligingen zijn aanwezig, compleet, stevig en niet gemakkelijk beklimbaar waar dat niet is bedoeld.
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Er zijn geen gevaarlijke openingen of spleten voor hoofd, nek, lichaam, voeten, benen of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Er zijn geen V-vormen, uitstekende delen, draaiende delen of openingen waaraan kleding, koordjes of haren kunnen blijven haken.
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Bewegende onderdelen zijn afgeschermd, lopen soepel en hebben geen overmatige speling; lagers zijn beschermd tegen vingers, kleding, haren, vuil en zand.
	☐
	☐
	☐
	

	12
	De toegang, trappen, ladders, platforms en loopvlakken bieden voldoende houvast en zijn stroef en onbeschadigd.
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Een volwassene kan het toestel of de speelruimte bereiken wanneer hulp of evacuatie nodig is.
	☐
	☐
	☐
	


B. Specifieke controlepunten - Ruimtelijke netstructuren
	Nr.
	Controlepunt / eis
	G
	NG
	NVT
	Bevinding / maatregel

	14
	De vrije valhoogte is gemeten vanaf de hoogste bereikbare voetsteun vanwaar direct op de ondergrond kan worden gevallen.
	☐
	☐
	☐
	

	15
	De opvangzone en ondergrond zijn afgestemd op de vastgestelde vrije valhoogte.
	☐
	☐
	☐
	

	16
	Bij een vlak net met meer dan 1.000 mm hoogteverschil zijn de grootste openingen maximaal 420 mm.
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Er is beoordeeld of een denkbeeldige cilinder van 1.800 mm hoog en 650 mm breed door een opening kan vallen.
	☐
	☐
	☐
	

	18
	Als de denkbeeldige cilinder kan vallen, voldoen de vrije valhoogte, valruimte en ondergrond aan de algemene eisen.
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Touwen en kabels vertonen geen rafeling, draadbreuk, insnijding, verbranding, sterke slijtage of aantasting.
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Knooppunten, klemmen, spanners, ankers en andere verbindingen zijn compleet, geborgd en niet losgelopen.
	☐
	☐
	☐
	

	21
	De netspanning is gelijkmatig en biedt voldoende houvast; de vorm wijkt niet ontoelaatbaar af van het ontwerp.
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Mazen zijn niet te groot en veroorzaken geen beknelling van hoofd, nek, lichaam, voeten of vingers.
	☐
	☐
	☐
	

	23
	Niet-flexibele onderdelen in of onder de valruimte zijn beoordeeld als mogelijke harde obstakels.
	☐
	☐
	☐
	

	24
	Palen, masten, funderingen en dragende kabels zijn stabiel en vertonen geen vervorming of corrosie.
	☐
	☐
	☐
	

	25
	De gebruiker kan op de bedoelde routes voldoende hand- en voetsteunen vinden.
	☐
	☐
	☐
	


Gebreken en opvolging
	Ref.
	Risico / gebrek
	Maatregel
	Hersteltermijn
	Nacontrole / afmelding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Eindbeoordeling
☐ Veilig voor gebruik    ☐ Veilig na herstelmaatregel    ☐ Buiten gebruik stellen    ☐ Nader onderzoek nodig
	Naam inspecteur
	
	Datum
	

	Handtekening
	
	Nacontrole nodig
	☐ Ja   ☐ Nee

	Beheerder geïnformeerd
	☐ Ja   ☐ Nee
	Logboek bijgewerkt
	☐ Ja   ☐ Nee


Let op: bij direct gevaar moet het toestel onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en effectief worden afgeschermd totdat herstel en eventuele nacontrole hebben plaatsgevonden.
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