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Keuringschecklist pneumatische en hydraulische arbeidsmiddelen
Beoordeling: ✓ = akkoord | ✗ = niet akkoord | N.v.t. = niet van toepassing
Gebruik deze checklist in combinatie met fabrikantvoorschriften en relevante normen. Aanvullende controlepunten kunnen van toepassing zijn.
1. Gegevens arbeidsmiddel
	Arbeidsmiddel / type
	Klik om in te vullen

	Fabrikant
	Klik om in te vullen

	Serienummer / ID
	Klik om in te vullen

	Aandrijving
	☐ Pneumatisch     ☐ Hydraulisch

	Max. werkdruk / capaciteit
	Klik om in te vullen

	Datum keuring
	Klik om in te vullen

	Keurmeester
	Klik om in te vullen


2. Voorbereiding en algemene controle
	Controlepunt
	✓
	✗
	N.v.t.
	Opmerking

	Arbeidsmiddel voldoende geïdentificeerd; relevante technische gegevens leesbaar
	☐
	☐
	☐
	

	Fabrikantvoorschriften en relevante normen bepaald/geraadpleegd waar nodig
	☐
	☐
	☐
	

	Arbeidsmiddel veiliggesteld; rekening gehouden met restdruk en opgeslagen energie
	☐
	☐
	☐
	

	Behuizing en constructie vrij van veiligheidsrelevante scheuren, breuken, vervorming en corrosie
	☐
	☐
	☐
	

	Bevestigingsmiddelen en borgingen aanwezig en deugdelijk
	☐
	☐
	☐
	

	Handgrepen en vasthoudpunten aanwezig, intact en stevig bevestigd
	☐
	☐
	☐
	

	Bedieningsorganen intact, vrij beweegbaar en niet ongewenst aangepast/geblokkeerd
	☐
	☐
	☐
	

	Beschermkappen en afschermingen aanwezig, intact en correct bevestigd
	☐
	☐
	☐
	

	Veiligheidsvoorzieningen aanwezig, intact en niet overbrugd/gemanipuleerd
	☐
	☐
	☐
	

	Bewegende delen zonder gevaarlijke slijtage, vervorming of overmatige speling
	☐
	☐
	☐
	

	Veiligheidsrelevante markeringen, waarschuwingen en grenswaarden leesbaar
	☐
	☐
	☐
	

	Geen ondeugdelijke reparaties of ongewenste wijzigingen zichtbaar
	☐
	☐
	☐
	


3. Pneumatische controle
Alleen invullen bij pneumatische arbeidsmiddelen.
	Controlepunt
	✓
	✗
	N.v.t.
	Opmerking

	Arbeidsmiddel, slangen en componenten geschikt voor toegepaste werkdruk
	☐
	☐
	☐
	

	Slangen vrij van scheuren, insnijdingen, knikken, uitstulpingen, sterke slijtage en veroudering
	☐
	☐
	☐
	

	Koppelingen/aansluitingen onbeschadigd, correct bevestigd en betrouwbaar vergrendeld
	☐
	☐
	☐
	

	Geen ongewenste luchtlekkages
	☐
	☐
	☐
	

	Drukregelaar/manometer in goede staat en correct ingesteld indien aanwezig
	☐
	☐
	☐
	

	Filter, waterafscheider en smering in goede staat indien aanwezig
	☐
	☐
	☐
	

	Uitlaat/geluiddemper vrij en in goede staat indien aanwezig
	☐
	☐
	☐
	

	Eventuele voorziening tegen losslaan van slang aanwezig indien vereist
	☐
	☐
	☐
	


4. Hydraulische controle
Alleen invullen bij hydraulische arbeidsmiddelen.
	Controlepunt
	✓
	✗
	N.v.t.
	Opmerking

	Arbeidsmiddel, slangen en componenten geschikt voor toegepaste werkdruk
	☐
	☐
	☐
	

	Slangen vrij van scheuren, knikken, uitstulpingen, sterke slijtage en zichtbare/beschadigde versterkingslaag
	☐
	☐
	☐
	

	Leidingen, koppelingen en aansluitingen onbeschadigd, correct bevestigd en lekvrij
	☐
	☐
	☐
	

	Geen ongewenste hydraulische lekkage of duidelijke lekkagesporen
	☐
	☐
	☐
	

	Vloeistofniveau/toestand voldoende indien controleerbaar en relevant
	☐
	☐
	☐
	

	Pomp en reservoir zonder relevante beschadiging of lekkage indien aanwezig
	☐
	☐
	☐
	

	Cilinder en zuigerstang vrij van relevante beschadiging, vervorming, corrosie en lekkage
	☐
	☐
	☐
	

	Ventielen/drukbeveiliging in goede staat en niet gemanipuleerd
	☐
	☐
	☐
	

	Manometer leesbaar en onbeschadigd indien aanwezig
	☐
	☐
	☐
	

	Accumulator/opgeslagen energie meegenomen in beoordeling indien aanwezig
	☐
	☐
	☐
	


Let op: zoek een vermoedelijke hydraulische lekkage onder druk nooit met de handen.
5. Gereedschapsspecifieke controle
Vul alleen de punten in die voor het arbeidsmiddel relevant zijn.
	Arbeidsmiddel
	Aanvullend controleren
	✓
	✗
	N.v.t.
	Opmerking

	Slagmoersleutel
	Aandrijfvierkant – dopborging – geschikte/onbeschadigde slagdop
	☐
	☐
	☐
	

	Boormachine
	Boorkop – bekken – borging boor – speling – extra handgreep
	☐
	☐
	☐
	

	Slijpmachine
	Beschermkap – spindel/flenzen – slijpmiddel – bevestiging – toegestaan toerental
	☐
	☐
	☐
	

	Schuurmachine
	Steunschijf/schuurzool – bevestiging – slijtage – geschikt hulpstuk
	☐
	☐
	☐
	

	Beitelhamer
	Gereedschaphouder – borging – beitel – slijtage
	☐
	☐
	☐
	

	Tacker/nietpistool
	Magazijn – neus – trekker – contact-/activeringsbeveiliging
	☐
	☐
	☐
	

	Hydraulisch pers-/krimpgereedschap
	Perskop – matrijzen/bekken – borging – uitlijning
	☐
	☐
	☐
	

	Hydraulisch snijgereedschap
	Messen – bevestiging – uitlijning – scharnierpunten
	☐
	☐
	☐
	

	Hydraulische momentsleutel
	Aandrijving – reactiearm – borgingen – geschikte dop
	☐
	☐
	☐
	

	Hydraulische krik
	Constructie – draagvlak – cilinder – daalmechanisme – capaciteit
	☐
	☐
	☐
	

	Anders: 
	Fabrikantvoorschriften/specifieke norm geraadpleegd; specifieke risicodelen gecontroleerd
	☐
	☐
	☐
	


6. Functionele beproeving
Alleen uitvoeren wanneer uit de visuele controle blijkt dat veilig testen mogelijk is.
	Controlepunt
	✓
	✗
	N.v.t.
	Opmerking

	Arbeidsmiddel veilig aangesloten en juiste werkdruk toegepast
	☐
	☐
	☐
	

	Geen onverwachte beweging bij aansluiten/starten
	☐
	☐
	☐
	

	Start-, stop- en bedieningsfuncties werken correct
	☐
	☐
	☐
	

	Beweging/werking verloopt normaal zonder haperingen
	☐
	☐
	☐
	

	Geen abnormale geluiden of trillingen
	☐
	☐
	☐
	

	Geen ongewenste lekkage tijdens bedrijf
	☐
	☐
	☐
	

	Relevante veiligheidsvoorzieningen functioneren
	☐
	☐
	☐
	

	Relevante druk/meetwaarden binnen voorgeschreven grenzen
	☐
	☐
	☐
	

	Na test veilig uitgeschakeld en restdruk/opgeslagen energie beheerst
	☐
	☐
	☐
	


7. Gebreken en eindbeoordeling
Geconstateerde gebreken / maatregelen:
1. Klik om gebrek/maatregel in te vullen
2. Klik om gebrek/maatregel in te vullen
3. Klik om gebrek/maatregel in te vullen
Eindbeoordeling
☐ GOEDGEKEURD – veilig voor de bedoelde toepassing.
☐ AFGEKEURD – gebrek aanwezig waardoor veilig gebruik onvoldoende is gewaarborgd.
☐ NADER ONDERZOEK NODIG – onvoldoende informatie/deskundigheid om veilig gebruik vast te stellen.
Toelichting / vervolgmaatregel:
Klik om in te vullen
Klik om in te vullen
	Datum: 
	Keurmeester: 

	Handtekening: 
	Certificaat-/registratienr.: 
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