**Voorbeeld quick-scan elektrische installatie**

|  |
| --- |
| **GEGEVENS v.d. VASTE INSTALLATIE**  Stroomstelsels:  netspanning: Volt  totaal aangesloten schijnbaar vermogen: KVA  belangrijke aanpassingen, wijzigingen, renovaties of uitbreidingen in de installatie hebben plaatsgevonden in het jaar………  documentatie is toen aangepast  ja  nee  draaiveld  links  rechts |
| **RELEVANTE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN OMVANG VAN DE INSTALLATIE**  de volgende tekeningen (up-to-date) dienen door de beheerder beschikbaar worden gesteld:  1. groepenkastindeling  2. kracht- en lichtinstallatie  3. noodverlichtingsinstallatie  4. groepenverklaringen  omvang installatie:  - inspecteren van het bestaande gebouw(en)  - inspecteren van ..... stuks verdeelinrichtingen inclusief toevoerleidingen  - inspecteren van ..... stuks wandcontactdozen en aansluitpunten  - (steeksproefsgewijs) inspecteren van  ....... stuks armaturen (.... %)  - (steeksproefsgewijs) inspecteren van de aanwezige lasdozen (.... %)  - (steeksproefsgewijs) inspecteren van het aanwezige schakelmateriaal (.... %) |
| **Specifieke instructies van de beheerder voor het uitvoeren van de toezichthoudende werkzaamheden:** |

|  |
| --- |
| **Specifieke van toepassing zijnde normen / Acceptatiecriteria:**  NEN 1010 …. druk  NEN 3140 Laagspanningsinstallaties, bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud |
| **Indien gewenst aanvullend onderzoek(en):**  Thermografisch onderzoek  Betreft de volgende verdeler: |
| **Delen van de installatie welke niet geïnspecteerd worden + evt. reden:** |
| Plaats: datum:  Ingevuld door: paraaf: |