|  |
| --- |
| Keuren Hijsbanden |
| Gegevens gebruiker\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Merk/ Leverancier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Serie nummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Checklist |
| Certificaat/ CE verklaring aanwezigMarkeringen aanwezig (WLL, Fabrikant…) De leeftijd van het product is binnen de grenzenDe band is relatief schoonDe band heeft geen insnijdingenDe band heeft geen overmatige wrijvingsvlakkenDe band heeft geen overmatige slijtageplekkenEr is geen zichtbare thermische inwerkingEr zijn geen of minimale UV invloedenDe binnenkern is beschermd | 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee  |
| Eindoordeel |
| Gegevens keurmeester \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Handtekening Keurmeester\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Datum van inspectie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Conclusie GOEDGEKEURD / AFGEKEURD\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| Keuren Kettingwerk |
| Gegevens gebruiker\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Merk/ Leverancier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Serie nummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Checklist |
| Certificaat/ CE verklaring aanwezigMarkeringen aanwezig (WLL, Fabrikant…) Minimale deformatie (vervorming)Minimale beschadigingenMinimale slijtageMinimale putcorrosie aanwezigReparaties zijn deskundig uitgevoerdReparaties zijn met “dezelfde”materialen uitgevoerdProduct is compleetVeiligheidsklep sluit nogVeerwerking is voldoendeIndien gewenst beproeving uitgevoerd: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kg | 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee |
| Eindoordeel |
| Gegevens keurmeester \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Handtekening Keurmeester\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Datum van inspectie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Conclusie GOEDGEKEURD / AFGEKEURD\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| Keuren Staalkabels |
| Gegevens gebruiker\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Merk/ Leverancier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Serie nummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Checklist |
| Certificaat/ CE verklaring aanwezigMarkeringen aanwezig (WLL) De kabel vertoont geen roestvormingDe kabel vertoont geen draadbreukenDe kabel vertoont geen breuknestenDe kabel vertoont geen kinken De persingen (talurit/superloop) zijn in orde | 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee  |
| Eindoordeel |
| Gegevens keurmeester \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Handtekening Keurmeester\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Datum van inspectie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Conclusie GOEDGEKEURD / AFGEKEURD\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| Keuren Sluitingen |
| Gegevens gebruiker\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Merk/ Leverancier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Serie nummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Checklist |
| Certificaat/ CE verklaring aanwezigMarkeringen aanwezig (WLL) Minimale beschadigingenMinimale slijtageMinimale putcorrosie aanwezigVervormingen is niet aanwezig Scheurvorming is niet aanwezigDe pen is gangbaarDe schroefdraad loopt soepelDe juiste moer is aanwezig (met borggat)De borgpen is aanwezig | 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt  |
| Eindoordeel |
| Gegevens keurmeester \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Handtekening Keurmeester\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Datum van inspectie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Conclusie GOEDGEKEURD / AFGEKEURD\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| Keuren Klemmen (balk, magneet, plaat, loopcat) |
| Gegevens gebruiker\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Merk/ Leverancier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Serie nummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Checklist |
| Certificaat/ CE verklaring aanwezigMarkeringen aanwezig (WLL) Vervormingen, niet toegestaan Maximaal 10% slijtage op pennen, assen en gaten Bewegende delen zijn gangbaarBorging van pennen aanwezigSpeling oog / ophanging minimaalSchroefspindel loopt soepelTaats; passend en onbeschadigdTandsegment; scherp en onbeschadigdAutomatisch borginrichting functioneertVergrendeling functioneertWielen zijn rond en lopen soepelOngewild loskomen is niet mogelijkIndien gewenst beproeving uitgevoerd: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KgIndien gewenst functietest uitgevoerd: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kg | 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee/ 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee/ 🞏 Nvt |
| Eindoordeel |
| Gegevens keurmeester \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Handtekening Keurmeester\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Datum van inspectie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Conclusie GOEDGEKEURD / AFGEKEURD\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| Keuren Hijsjuk |
| Gegevens gebruiker\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Merk/ Leverancier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Serie nummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Checklist |
| Certificaat/ CE verklaring aanwezigMarkeringen aanwezig (WLL) Maximaal 10% slijtage op pennen, assen en gaten Borging van pennen aanwezigPennen zijn origineelMinimale beschadigingenMinimale putcorrosie aanwezigVervormingen is niet aanwezig Scheurvorming is niet aanwezigVerbuiging is niet aanwezig | 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee |
| Eindoordeel |
| Gegevens keurmeester \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Handtekening Keurmeester\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Datum van inspectie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Conclusie  GOEDGEKEURD / AFGEKEURD\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| Keuren Kettingtakel |
| Gegevens gebruiker\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Merk/ Leverancier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Serie nummer\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Checklist |
| Certificaat/ CE verklaring aanwezigMarkeringen aanwezig (WLL) Kettingwerk, zie checklistHaken, zie checklist Behuizing is vrij van grove beschadigingenNestenschijf is vrij van beschadigingenKettingzak/ bak is onbeschadigd en dubbel bevestigdKetting is voorzien van eindsluiting/stopKetting is vrij van slagen en knopenFunctionaliteit Ketting loopt zonder problemen door de motor Remmen zijn vasthoudend (evt testen met een last) Eindafslag functioneert Bedieningsorganen functioneren (elek. of mech.)Nestenschijf omloopblok is onbeschadigd (katrol)Bouten in omloopblok zijn origineelOmloopblok is van binnen schoon/ droogIndien gewenst beproeving uitgevoerd: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KgTest van overlastbeveiliging uitgevoerd:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KgElektrische keuring is uitgevoerd volgens klasse I Rpe  ≤ 0,3 Ω,  Riso ≥ 1 M Ω,  Iea ≤ 1 mA Bekabeling is onbeschadigd Contactstoppen en bedieningsorganen onbeschadigd Trekontlasting aanwezig  | 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee / 🞏 Nvt 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee 🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee🞏Ja / 🞏 Nee/ 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee/ 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee/ 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee/ 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee/ 🞏 Nvt🞏Ja / 🞏 Nee/ 🞏 Nvt |
| Eindoordeel |
| Gegevens keurmeester \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Handtekening Keurmeester\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Datum van inspectie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Conclusie  GOEDGEKEURD / FGEKEURD\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |